======================================================
Fuji Xerox PCL 6印表機驅動程式授權合約
======================================================

1. 專利權：本軟體的權利、所有權與智慧財產權仍屬於Fuji Xerox和協力廠
   商。
   對於本軟體，您只擁有本合約所賦予的權利。
   
2. 授權：依據本合約，您獲得非獨占的授權，可在貴國境內搭配Fuji Xerox產
   品使用本軟體。您不可以(1)運用磁碟片、磁帶或CD-ROM等有形的媒體，分
   配、再授權、銷售、租借、租賃、讓渡或轉移軟體給第三者；(2)在電腦網路
   上或公眾電話網路上流通軟體；或者(3)以本軟體之全部或部份為基礎變更、
   修改、解譯、分解、進行逆向工程或製造衍生物。
   若本網站明定有軟體使用指示或限制時，請務必遵照該指示。 
   
3. 有效期間：本合約自安裝軟體起即刻生效，至摧毀軟體時為止。
   若您無法遵循本合約規定，本合約即終止。終止時，您必須摧毀軟體。
   
4. 附條件保證：本軟體以"現況"供貨，無論書面或口頭皆不附帶任何保證，包
   括但不侷限於銷售保證或軟體特殊用途。
   您須自行負責選擇、維護與搭配本軟體使用的軟硬體元件。
   任何狀況下，Fuji Xerox、Fuji Xerox經銷商、授權零售商與協力廠商皆無
   須為任何損失或損壞負責，包括意外或必然的損失或損壞、因使用或無法使
   用軟體所導致的損失，或修改軟體所導致的損失。  
   
5. 出口限制：您不可觸犯貴國或相關國家的政府規定或法律，直接或間接出口
   本軟體之全部或部份，而必須事先取得出口本軟體之必要許可。


---------------------------------------------------------------------
FX ApeosPort-II C4300/C3300/C2200 PCL 6
FX DocuCentre-II C4300/C3300/C2200 PCL 6
適用於Microsoft(R) Windows(R) 2000、
Microsoft(R) Windows(R) XP、 
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003、 
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008、
Microsoft(R) Windows Vista(R)、
Microsoft(R) Windows(R) 7、
Microsoft(R) Windows(R) 8的
印表機驅動程式
版本2.6.9(1/1)
2012年6月


Readme
---------------------------------------------------------------------

本文件說明

1. 所需系統架構
2. 檔案配置
3. 安裝
3.1. 在Windows(R) 2000下的安裝
3.2. 在Windows(R) XP、Windows Server(R) 2003下的安裝
3.3. 在Windows Vista(R)、Windows(R) 7、Windows Server(R) 2008下的安裝
3.4. 在Windows(R) 8下的安裝
3.5. 在Windows(R) 2000、Windows(R) XP、Windows Server(R) 2003下解除安裝
3.6. 在Windows Vista(R)、Windows(R) 7、Windows Server(R) 2008及Windows(R) 8下解除安裝
4. 一般建議事項
5. 限制
6. 軟體更新


1. 所需系統架構
===============

1. 請注意此印表機驅動程式須在配備有32位元x86架構處理器(Intel 80486/25
   及以上版本)、向上相容的處理器，和執行
   Microsoft(R) Windows(R) 2000、
   Microsoft(R) Windows(R) XP、
   Microsoft(R) Windows Server(R) 2003、
   Microsoft(R) Windows Vista(R)、
   Microsoft(R) Windows Server(R) 2008、
   Microsoft(R) Windows(R) 7、
   Microsoft(R) Windows(R) 8 
   繁體中文版的電腦上操作。



2. 檔案配置
===========
fx6raie.inf
fx6raeiu.dll
fx6raeim.dll
fx6rajdm.dll
fx6raeir.xrs
fxzsrf01.dll
fxzsrf01.exe
fxzddmif.dll
fxzdhb32.dll
fxzpmc3.dll
fxzadcmn.dll
fxzarl32.dll
fxz430a3.dll
fxlzjnie.dll
fxlznie1.dll
fxzvup.exe
fxzjvup.dll
fx6rae.cfg
fx6rae.tbl
fx6rae.hlp
fx6rae.cnt
fx6rae.xrs
fx6rae.cdd
fx6rae.ddd
fx6rbe.ddd
fx6rce.ddd
fx6rde.ddd
fx6ree.ddd
fx6rfe.ddd
fxca4el1.icm
fxca3el1.icm
fxca2el1.icm
fxcd4el1.icm
fxcd3el1.icm
fxcd2el1.icm
fx6raie.cat


3. 安裝
=======

遵照下列指示安裝PCL6印表機驅動程式。

本內文中我們以ApeosPort-II C4300 PCL 6印表機驅動程式的安裝和解除
安裝為例進行說明。


3.1 在Windows(R) 2000下的安裝
=============================

(1) 點選"開始"後選擇"設定"，再點選"印表機"。

(2) 按兩下在"印表機"對話方塊的"新增印表機"圖示，再遵照對話方塊中的指
    示。

(3) 若印表機是直接接附於您的電腦，或是使用LPR通訊協定連接至網路，選擇
    "本機印表機"，再點選"下一步>"，遵照步驟(5)的指示。
    否則，可選擇"網路印表機"。

(4) 依據下列方法之一連接到適合的印表機：
    * 在目錄中尋找印表機 
    * 點選"下一步>"找出在網路上的印表機，或使用下列格式鍵入名稱。 
           
      \\printserver_name\share_name

    再遵照步驟(10)的指示。
    若您對網路不熟悉，請洽詢網路管理者。

(5) 選擇印表機裝置直接連接的印表機連接埠，點選"下一步>"，前進至步驟
    (7)。
    若印表機使用LPR通訊協定連接至網路，選擇"建立新的連接埠："的
    "Standard TCP/IP Port"後，點選"下一步>"。將會顯示"歡迎使用新增標準
    TCP/IP印表機連接埠精靈"對話方塊。點選"下一步>"。

(6) 在"印表機名稱或IP位址"編輯框內輸入印表機名稱或IP位址。若您不知道印
    表機名稱或IP位址，請洽詢網路管理者。
    將會顯示"完成新增標準TCP/IP印表機連接埠精靈"對話方塊。點選"完成"。
  
(7) 點選"新增印表機精靈"的"從磁片安裝..."後，指定驅動程式檔案所在的資
    料夾。在資料夾中選取INF檔案後，點選"確定"。

(8) "FX ApeosPort-II C4300 PCL 6"出現在對話方塊中。選取該印表機後，點
    選"下一步"。
    若已經安裝選取的印表機，出現一訊息詢問是否取代既有的印表機驅動程
    式。
    安裝新版本的印表機驅動程式時，選擇"取代既有的驅動程式"。若應用程
    式正在使用舊版的驅動程式，則無法刪除。
    這種情況下，關閉該應用程式。 

(9) 顯示一對話方塊要求指定印表機名稱。 
    若要變更印表機名稱，在"印表機名稱"框中鍵入任何名稱。若已安裝其他印
    表機，將出現一訊息詢問是否將其設為預設印表機。點選"是"。 

(10) 指定是否與其他網路使用者共用此印表機。 

(11) 顯示一對話方塊要求指定安裝後是否列印測試頁。
     若您選擇"是(建議)"，在印表機載入紙張，點選"下一步"。
     若不想列印測試頁，則選擇"否"，點選"下一步"。 

(12) 出現一對話方塊確認此設定。確認設定後點選"完成"。

(13) 顯示訊息通知未找到數位簽名檔，但並不會影響功能執行。請點選"是"以
     繼續安裝。
    
(14) 將複製必要的檔案，並且建立一個新的印表機圖示。
     若您已列印出測試頁，印表機將顯示測試結果確認訊息。 
     完成安裝。 


3.2 在Windows(R) XP、Windows Server(R) 2003下的安裝
===================================================

(1) 點選"開始"按鈕。指標放在"設定"，點選"印表機與傳真機"。

(2) 在"印表機與傳真機"對話方塊中，按兩下"新增印表機"圖示，並遵照對話
    中的指示。

(3) 如果此印表機直接接附到您的電腦、或是連接到使用LPR通訊協定的網路，
    選擇"連接到這台電腦的本機印表機"，然後點選"下一步>"，並遵照(5)之後
    的指示。或者，選擇"網路印表機或連接到其他電腦的印表機"。

(4) 以下列方式之一連接到想要的印表機：
       * 在目錄中尋找印表機 
       * 點選"下一步>"，將印表機放置於網路中，或者點選"連線到這部印表
         機"按鈕，以下列格式輸入其名稱。

         \\printserver_name\share_name

    然後遵照(10)之後的指示。
    如果您對此網路不熟悉，請洽詢網路管理者。
          
(5) 選擇印表機裝置直接連接到的印表機連接埠，點選"下一步>"，並前進至步
    驟(7)。
    如果此印表機是連接到使用LPR通訊協定的網路，在"建立新的連接埠："欄 
    選擇"Standard TCP/IP Port"，然後點選"下一步>"。將會出現"歡迎使用新
    增標準TCP/IP印表機連接埠精靈"的對話方塊。點選"下一步>"。

(6) 在"印表機名稱或IP位址"編輯方塊內輸入印表機名稱或IP位址。如果您不知
    道印表機名稱或IP位址，請洽詢網路管理者。
    出現"完成新增標準TCP/IP印表機連接埠精靈"的對話方塊。點選"完成"。

(7) 點選"新增印表機精靈"畫面的"從磁片安裝..."。
    顯示"從磁片安裝"的畫面。指定驅動程式檔案所在的資料夾。在資料夾中選
    取INF檔案後，點選"確定"。

(8) "FX ApeosPort-II C4300 PCL 6"出現在對話方塊中。選取該印表機後，點
    選"下一步"。
    若已經安裝選取的印表機，出現一訊息詢問是否取代現有的印表機驅動程
    式。
    安裝新版本的印表機驅動程式時，選擇"取代現有的驅動程式"。若應用程式
    正在使用舊版的驅動程式，則無法刪除。
    這種情況下，關閉該應用程式。 

(9) 顯示一對話方塊要求指定印表機名稱。 
    若要變更印表機名稱，在"印表機名稱"框中鍵入任何名稱。若已安裝其他印
    表機，將出現一訊息詢問是否將其設為預設印表機。點選"是"。 

(10) 指定是否與其他網路使用者共用此印表機。 

(11) 顯示一對話方塊要求指定安裝後是否列印測試頁。
     若您選擇"是"，在印表機載入紙張，點選"下一步"。
     若不想列印測試頁，則選擇"否"，點選"下一步"。 

(12) 出現一對話方塊確認此設定。確認設定後點選"完成"。

(13) 顯示訊息通知未通過Windows標誌測試，但並不會影響功能執行。點選
     "繼續安裝"。
   
(14) 將複製必要的檔案，並且建立一個新的印表機圖示。
     若您已列印出測試頁，印表機將顯示測試結果確認訊息。 
     完成安裝。 


3.3 在Windows Vista(R)、Windows(R) 7、Windows Server(R) 2008下的安裝
====================================================================

(1) 若為Windows Vista(R)、Windows Server(R) 2008，請依下列步驟執行
        開始>控制台>在新增硬體精靈中選擇[印表機]。
    
    若為Windows(R) 7，請依下列步驟執行
        開始>裝置和印表機>在裝置和印表機中選擇[新增印表機]。

(2) 在視窗上端的選單中選擇[新增印表機]。

(3) 如果此印表機直接接附到您的電腦、或是連接到使用LPR通訊協定的網路，
    選擇"新增本機印表機"，然後點選"下一步>"，並遵照(5)之後的指示。
    或者，選擇"新增網路、無線或Bluetooth印表機"。

(4) 選擇[我想要的印表機不在清單上]。
    以下列方式之一連接到想要的印表機：
       * 在目錄中尋找印表機 
       * 選擇"瀏覽印表機"按鈕，然後點選"下一步>"，將印表機放置於網路
         中，或者使用"依名稱選取共用的印表機"按鈕，以下列格式輸入其名
         稱。

         \\printserver_name\share_name

    然後遵照(11)之後的指示。
    如果您對此網路不熟悉，請洽詢網路管理者。

(5) 選擇印表機裝置直接連接到的印表機連接埠，點選"下一步>"，並前進至步
    驟(7)。
    如果此印表機是連接到使用LPR通訊協定的網路，在"建立新的連接埠："欄
    選擇"Standard TCP/IP Port"，然後點選[Standard TCP/IP Port]。

(6) 在"主機名稱或IP位址"編輯方塊內輸入主機名稱或IP位址。如果您不知道主
    機名稱或IP位址，請洽詢網路管理者。

(7) 點選"新增印表機"畫面的"從磁片安裝..."，並且指定驅動程式檔案所在的
    資料夾。在該資料夾中選取INF檔案後，點選"確定"。

(8) "FX ApeosPort-II C4300 PCL 6"出現在對話方塊中。選取該印表機後，點
    選"下一步"。
    若已經安裝選取的印表機，出現一訊息詢問是否取代目前的印表機。
    安裝新版本的印表機驅動程式時，選擇"取代目前的驅動程式"。若應用程式
    正在使用舊版的驅動程式，則無法刪除。
    這種情況下，關閉該應用程式。 

(9) 顯示一對話方塊要求指定印表機名稱。 
    若要變更印表機名稱，在"印表機名稱"框中鍵入任何名稱。若已安裝其他印
    表機，將出現一訊息詢問是否將其設為預設印表機。
    確認已選擇"設定為預設印表機"。 

(10) 會顯示[使用者帳戶控制]的對話，並詢問您是否繼續[變更列印設定]。點
     選[繼續]。當以使用者、而不是以管理者的身份執行安裝時，必須要有管
     理者的密碼。

(11) 開始安裝。會出現一個訊息顯示Windows無法驗證此驅動程式軟體的發行
     者，但並不會影響功能執行。點選"仍安裝此驅動程式軟體"，繼續安裝。

(12) 指定是否與其他網路使用者共用此印表機。 

(13) 顯示一對話方塊要求指定安裝後是否列印測試頁。點選[列印測試頁]按鈕
     以列印測試頁。若您不想列印測試頁，則點選"完成"。
 


3.4 在Windows(R) 8下安裝  
=====================================================================

  (1) 依序點選[控制台]>[硬體和音效]>[裝置和印表機]。

  (2) 從[功能表列]選擇[新增印表機]。

  (3) 指定印表機的連線。
       * 為本機印表機時：
         在Windows畫面的選單上指定本機印表機後，前進至步驟4。
       * 為網路印表機時：
         在Windows畫面選單的網路中指定所需的印表機。
         若有任何問題，請洽詢網路管理員。
         若安裝有其他的印表機，將顯示訊息是否將此印表機設為預設印表機。若欲
         將其設為預設印表機時，點選[是]。
         然後前進至步驟8。

  (4) 指定印表機連接埠。如無輸出連接埠，請自行建立。
      有關建立連接埠的方法，請參考我們的驅動程式頁面的[常見問題]。

  (5) 指定印表機機型。點選[有磁片...]將顯示[從磁片安裝]對話方塊。
      選擇儲存驅動程式檔案的資料夾後，選擇資料夾中的INF檔案，按[確定]。

  (6) [Multi-model Print Driver 2]顯示於對話方塊中，選擇印表機後按[下一步]。
      若選擇的印表機已安裝，將顯示訊息是否取代現有的驅動程式。
      當安裝新版本的列印驅動程式時，選擇[取代現有的驅動程式]。如有應用程式正在
      使用舊版的驅動程式，則無法刪除。此時，請關閉該應用程式。

  (7) 將顯示指定印表機名稱的對話方塊。
      若欲變更印表機名稱，在[印表機名稱]框中輸入任何名稱。
 
  (8) 開始安裝。
      * 顯示[使用者帳戶控制]對話方塊，詢問是否繼續[變更列印設定]，按[繼續]。
        當以使用者而非管理員身分執行安裝時，必須輸入管理員密碼。
      * 可能顯示Fuji Xerox Co.,Ltd.發行的安裝確認畫面，但非功能性問題，按[安裝]。

  (9) 將顯示安裝後是否列印測試頁的對話方塊。點選[列印測試頁]按鈕，列印測試頁。若不
      列印，點選[完成]。


有關刪除驅動程式的方式
(當使用Windows Vista、Windows Server 2008、Windows 7或 Windows 8)
------------------------------------------------------------------------------------
如欲將驅動程式從系統完全移除，請依下列步驟刪除驅動程式與驅動程式套件。
請注意，無法從執行解除安裝工具來刪除驅動程式套件。

有關使用隨插即用方式安裝驅動程式
(當使用Windows 7或 Windows 8)
------------------------------------------------------------------------------------
隨插即用方式可能不會正確安裝驅動程式。
在此情況下，請依下列步驟重新安裝。
     * 點選[裝置和印表機]。 
     * 在[裝置和印表機]的文件夾內的印表機圖示上按滑鼠右鍵，選擇[內容]。
       若無法點選圖示且圖示為暗色，請重新啟動電腦。
     * 點選在[硬體]標籤的[裝置功能]的印表機圖示，然後點選[內容]按鈕以開
       啟內容。
     * 點選[變更設定]按鈕以開啟新的[內容]對話方塊。
     * 在新的[內容]對話方塊開啟[驅動程式]標籤，點選[更新驅動程式]將
       會開啟[更新驅動程式軟體]對話方塊。
     * 選擇[瀏覽電腦上的驅動程式軟體]、於[在此位置搜尋驅動程式軟體]指定
       您欲安裝的驅動程式檔案位置，然後點選[下一步]。
     * 在顯示驅動程式已安裝完成的訊息顯示後，點選[關閉]按鈕以完成重新
       安裝。


使用者應用程式若是需要一ICC設定檔
---------------------------------
使用者應用程式若是需要一ICC設定檔，而且如果列印是透過此印表機驅動程
式，則使用下列ICC設定檔。
       
    對於ApeosPort-II C4300		"fxca4el1.icm"
    對於ApeosPort-II C3300		"fxca3el1.icm"
    對於ApeosPort-II C2200		"fxca2el1.icm"
    對於DocuCentre-II C4300		"fxcd4el1.icm"
    對於DocuCentre-II C3300		"fxcd3el1.icm"
    對於DocuCentre-II C2200		"fxcd2el1.icm"

*1 如果列印是透過其他的驅動程式(PostScript驅動程式)，則使用ICC新增至該
   驅動程式的ICC設定檔。
*2 使用Windows(R) 98、Windows(R) Me、Windows(R) 2000、Windows(R) XP、
   Windows Server(R) 2003、Windows Server(R) 2008、Windows Vista(R)或
   Windows(R) 7時，上述的ICC會在安裝過程中登錄至"色彩管理"標籤上。


3.5 在Windows(R) 2000、Windows(R) XP、Windows Server(R) 2003上解除安裝
======================================================================

(1) 從"控制台"的"印表機"對話方塊中刪除所安裝的印表機圖示。


3.6 在Windows Vista(R)、Windows(R) 7、Windows Server(R) 2008及Windows(R) 8下解除安裝
=====================================================================================

  (1) Windows Vista(R)及Windows Server(R) 2008
       * 點選[開始]按鈕開啟[控制台]，然後在[硬體和音效]選擇[印表機]。
       * 刪除在[印表機]文件夾的印表機圖示。
       * 在[印表機]文件夾的空白處按滑鼠的右鍵，選擇[以系統管理員身分
         執行]>[伺服器內容]並顯示[列印伺服器內容]。
       * 在[驅動程式]標籤上選擇欲刪除的驅動程式，然後點選[移除]按鈕。
       * 選擇[移除驅動程式與驅動程式套件]，然後點選[確定]。
       * 重新啟動電腦。

  (2) Windows(R) 7
       * 點選[開始]按鈕，然後點選[裝置和印表機]。
       * 刪除[裝置和印表機]的文件夾內的印表機圖示。
       * 選擇[裝置和印表機]文件夾內[印表機和傳真]顯示的任何圖示，然後選擇
         [列印伺服器內容]。
       * 點選[變更驅動程式設定]按鈕。
       * 在[驅動程式]標籤上選擇欲刪除的驅動程式，然後點選[移除]按鈕。
       * 選擇[移除驅動程式與驅動程式套件]，然後點選[確定]。
       * 驅動程式套件可能無法在驅動程式使用時移除，請在重新啟動電腦後
         重試。
       * 重新啟動電腦。

  (3) Windows(R) 8
       * 依序選擇[控制台]>[硬體和音效]>[裝置和印表機]。
       * 刪除[裝置和印表機]的文件夾內的印表機圖示。
       * 選擇[裝置和印表機]文件夾內[印表機]顯示的任何圖示，然後選擇[列印伺
         服器內容]。
       * 點選[變更驅動程式設定]按鈕。
       * 在[驅動程式]標籤上選擇欲刪除的驅動程式，然後點選[移除]按鈕。
       * 選擇[移除驅動程式與驅動程式套件]，然後點選[確定]。
       * 驅動程式套件可能無法在驅動程式使用時移除，請在重新啟動電腦後
         重試。
       * 重新啟動電腦。



4. 一般建議事項
===============

(1) 安裝印表機驅動程式前請關閉所有執行中的應用程式。

(2) 完成印表機驅動程式的安裝和升級後，請務必重新啟動電腦。

(3) 若您刪除了印表機驅動程式較舊的版本，務必在安裝新版本前重新啟動電
    腦。

(4) 有些應用程式提供列印選項可以指定份數與分頁。除非另有指定，請務必在
    應用程式中選擇列印選項。使用印表機驅動程式對話方塊來選擇進階選項，
    例如雙面列印、樣本列印或應用程式中沒有的選項。

(5) 透過控制台變更印表機驅動程式的初始設定之前，務必關閉印表機驅動程式
    對話方塊和/或應用程式列印對話方塊。

(6) 若分頁時自動份數整理印出未能發揮功能，請取消應用程式列印對話方塊的
    "分頁"選項，勾選印表機驅動程式的"分頁"勾選框。
    
(7) 若當前的使用者未曾建立或啟動傳真電話簿，他人將無法被授權使用該功
    能。
    因此，當其他使用者進行不適當的存取時，驅動程式將顯示錯誤訊息，表明
    未找到預設的傳真電話簿或無法辨識指定的傳真電話簿。
    若使用者希望其他使用者可以存取他/她的傳真電話簿，該使用者必須給予
    其他使用者至少"變更"的權利以存取傳真電話簿資料檔案。

(8) 受信方若以F代碼、密碼或機密傳送屬性指定，則傳真工作必須分別傳送至
    各受信方。
    否則，印表機在傳送一份傳真工作給多個受信方時，將不理會F代碼、密碼
    和機密傳送的屬性。傳送的工作在所有指定的目的地將直接列印。    

(9) 在共用印表機的用戶端若是使用此驅動程式指定以外的OS時，必須另外安裝
    適合各OS使用的替代驅動程式。 
    替代驅動程式的版本應該與此驅動程式的版本相應。否則，安裝替代驅動程
    式可能出現錯誤。
    此外，共用印表機的用戶端不可以使用下列的OS。
    -早於Windows(R) XP SP2的版本 
    -早於Windows Server(R) 2003 SP1的版本
    -Windows(R) 2000
    若在用戶端使用上述任何的OS並且安裝共用印表機，可能無法開啟印表機資
    料夾的內容。 

(10) 針對透過Windows Vista(R)網路所進行的安裝，如果您是按滑鼠右鍵點選
     [印表機]資料夾，再由選單中選擇"以系統管理員身分執行"，並選取[新增
     印表機...]，則印表機圖示可能不會出現。

(11) 在Windows叢集環境中安裝印表機驅動程式前，您必須在每個叢集的節點上
     安裝印表機驅動程式。

(12) 若在Windows Vista(R)、Windows Server(R) 2008、Windows(R) 7或Windows(R) 8
     使用[解除安裝列印驅動程式]時，請參照以下章節[有關驅動程式的刪除方法
     (當使用Windows Vista、Windows Server 2008、Windows 7 或 Windows 8)]。

(13) 在Windows(R) 7或Windows(R) 8上安裝隨插即用驅動程式時，
     請參照以下章節[有關使用隨插即用方式安裝驅動程式
     (當使用Windows 7或Windows 8)]。


5. 限制
=======

(1) 當樣式或圖形列印結果不同於螢幕所顯現時，請參考下列解決方法。

    * 變更"影像選項"標籤的"影像畫質"設定。
    * 變更"影像選項"標籤的"影像類型"和"影像自動修正"設定。
    * 將"進階設定"標籤的"高速影像處理"設定為"關閉"。
    * 將"進階設定"標籤的"隨每一解析度以細線繪製圖形"設定為"啟
      動"。
    * 變更"進階設定"標籤的"其他設定(圖形設定)"的"解析度"設定。
    * 變更"進階設定"標籤的"其他設定(圖形設定)"的"半色調列印"設定。

(2) 變更"影像選項"標籤的"影像畫質"時，可能改變列印排版。

(3) 根據應用程式的差異，若"影像畫質"是"高畫質"或"高解析度"或驅動程式的
    解析度是"600dpi"時或"1200dpi"，列印資料的大小可能變大，以致無法正
    確列印。出現此狀況時，請指定下列的設定：

    * 指定"影像選項"標籤的"影像畫質"為"標準"或指定"進階設定"標籤的"其
      他設定(圖形設定)"為"300dpi"或"200dpi"。

(4) 對於某些應用程式，如果貼入的影像是以高解析度列印，列印資料擴大，可
    能使列印速度大為降低。
    藉由變更"進階設定"標籤上"其他設定(圖形設定)"的設定，可以改善輸出的
    列印資料大小。 
    
    * 指定"進階設定"標籤上"其他設定(圖形設定)"的"影像壓縮"為"標準"或
      "照片"，或將"解析度"設為"300dpi"或"200dpi"。 

(5) 從Visio2003的應用程式列印時，如果在列印前將"影像畫質"的設定從"標
    準"變更為"高解析度"時，資料可能被縮小，列印在左上角。在啟動應用程
    式前，將印表機驅動程式的"影像選項"標籤的"影像畫質"設定為"高解析
    度"，即可避免此問題。

(6) 指定紙張來源為自動進行列印工作時，務必確定將應用程式的紙張尺寸設定
    為驅動程式支援的紙張尺寸，以便啟動自動送紙功能。

(7) 進行格式合併功能時，使用資料的紙張尺寸、解析度和影像設定必須與要列
    印的文件相同。格式合併資料和結合資料的頁面的設定不同時，將無法取得
    理想列印效果。

(8) 使用格式合併功能時，由於某些應用程式為了列印之便會將背景設定為白
    色，因此使用套表的影像可能會被隱藏。此種應用程式包括網際網路與
    wordpad。

(9) 使用Adobe PageMaker，若"Compose to printer"指定此印表機，將改變列
    印排版。預先執行下列步驟將可以避免此問題；

    <1> 不要設定"Compose to printer"。
    <2> 變更"邊界"標籤的"邊界"設定。
    <3> 將"列印範圍"標籤指定為"擴充"。
    
    備註：步驟<2>、<3>中的"邊界"和"列印區域"標籤，可以從"排版"標籤點選
    [影像位移/列印位置]按鈕加以開啟。 

(10) 列印的文件超過列印驅動程式的列印範圍時，若選取多張合一和列印範圍
     [標準]，列印時可能發生重疊。出現此種狀況時，在"排版"標籤下的"影像
     位移/列印位置"的"列印區域"對話方塊選取"擴充"。
 
(11) 從驅動程式取消正在進行的傳真工作時，應用程式會顯示一個警告對話方
     塊。
     可能出現印表機發生錯誤的訊息，雖然印表機並沒有錯誤。在這種情況
     下，不須理會警告訊息，繼續執行。

(12) 若要使用"儲存至信箱"功能，必須事先在印表機上登錄一信箱。
     關於如何登錄信箱，請參考機器操作說明書。
     在DocuCentre-II C4300/C3300/C2200上，只有在安裝了掃描器配件時才可
     以使用[儲存至信箱]。

(13) 依客戶使用的應用程式而定，做為頁面調整的空白頁會視情況自動插入，
     例如輸出雙面列印時所指定的複本數。此時，應用程式會包含空白插入
     頁。這項執行可以藉由變更下列設定而改進。
     - 勾選"詳細設定"標籤上的"跳過空白頁"。

(14) 即使選取了"跳過空白頁"，下列情況時仍可能列印出空白頁。 

     * 頁面只有換行符號。  
     * 頁面只有空格。  
     * 頁面只有換行符號和空格。  
     * 從應用程式送出白色背景描繪的指示。  

(15) 若使用Microsoft(R) Word，即使在文件中包含空白頁時指定"跳過空白
     頁"，可能還是會輸出空白頁。

(16) 對於使用Microsoft(R) Windows Server(R) 2000, Microsoft(R) Windows
     Server(R) 2003或Microsoft(R) Windows Server(R) 2008叢集環境的客戶 
     <1> 使用下列的作業系統(32-位元版本)為用戶端：
           Microsoft(R) Windows(R) 2000
           Microsoft(R) Windows(R) XP
           Microsoft(R) Windows Server(R) 2003
           Microsoft(R) Windows Server(R) 2008
           Microsoft(R) Windows Vista(R)
           Microsoft(R) Windows(R) 7

     <2> 若要在叢集環境中自定義紙張尺寸，在叢集環境中指定所有實體節點
         的共同設定。 

     <3> 按了[從印表機取得資訊]按鈕後，出現[搜尋印表機]對話方塊，輸入
         印表機網路住址。  

     <4> 在叢集環境中刪除驅動程式
         (A) Microsoft(R) Windows Server(R) 2000
             在虛擬伺服器上刪除驅動程式後，在所有待命節點上刪除驅動程
             式。  

         (B) Microsoft(R) Windows Server(R) 2003或Microsoft(R) Windows
             Server(R) 2008
             在虛擬伺服器上刪除驅動程式後，在所有待命節點上刪除驅動程
             式。 
             ** 從待命節點上刪除驅動程式
             (b-1) 變更待命節點為作用中節點。  
             (b-2) 在虛擬伺服器上安裝印表機。  
             (b-3) 從虛擬伺服器刪除驅動程式。  

     <5> 刪除驅動程式
         刪除印表機圖示後，從[伺服器內容]刪除驅動程式。然後，重新啟動
         電腦。  

(17) [輸入使用者詳細設定]對話上的[取消]按鈕 
     對於有些應用程式，以[詳細使用者設定]對話上的[提示使用者進行設定]
     的設定進行列印時，若是取消[輸入使用者詳細設定]對話，可能會出現一
     個警告對話。
     此警告對話可能指出印表機發生錯誤，雖然印表機並沒有錯誤。
     在這種情況下，不須理會警告訊息，繼續執行。

(18) 附有註解及浮水印的列印功能
     在Windows 8中，即使指定了[列印頁首/頁尾]和[浮水印]，頁首/頁尾及浮水印也
     可能無法列印。
     若欲使用此功能，請將[進階設定]標籤的[EMF暫存]設為[有]。

(19) 若要改變自定義紙張尺寸的設定，您必須擁有管理者的存取權限。 

     在Windows Vista或Windows Server 2008中，在印表機資料夾中選擇印表機，
     點選滑鼠右鍵前往[以系統管理員身分執行]，並選擇[內容]。
     在[使用者帳戶控制]中選取[繼續]之後，您可以由內容中改變設定。

     若為Windows 7或Windows 8，從[裝置和印表機]資料夾選擇印表機，選擇
     [印表機內容]，然後從[共用]標籤點選[變更共用選項]。
     之後，變更自定義紙張尺寸的設定。

(20) 在Windows Vista、Windows Server 2008、Windows 7 或 Windows 8防火牆的預設設定之下，
     無法截取跨子網路廣播的資料。
     為了截取跨子網路資料，請不要使用廣播而須直接指定位址。

(21) 當在Windows Vista(R)的網際網路保護模式下執行傳真列印時，有下述的功能
     限制： 
     - 在執行傳真列印之後，可能立刻出現一個警告訊息。 
     - 儲存傳真電話簿的位置並非一公用資料夾，公用資料夾通常用於儲存，
     　但是資料夾（例如私人的資料夾）可以用於建立檔案。因此，傳真電話
     　簿的內容會不同於以其他應用程式登記者。 
     - 傳真電話簿的匯入至清單功能無法使用。 
    
(22) 在Windows Vista(R)中，由網際網路建立檔案有其限制。您無法在被指定為包
     含"Create/Register Forms"字串的資料夾內儲存格式資料檔案。請在建
     立/登記格式資料檔案之前，將資料夾變更為可以建立檔案的資料夾（例如 
     "Document Folder"）。

(23) 若從列印伺服器將印表機驅動程式進行外部安裝至Windows Vista(R)或更 
     新的版本上，可能無法正常完成。建議您在Windows(R) XP上執行外部安裝。 

(25) 從應用程式進行輸出色彩設定
    當從新的適用於觸控式(自Windows 8開始導入)UI環境上的應用程式列印時，若
    列印設定畫面(在裝置中選擇印表機後)顯示的輸出色彩為[黑白]，即使設定已變
    更為[彩色]，仍以黑白印出。
    如欲以彩色印出，進入Windows桌面的[裝置與印表機]，按右鍵選擇印表機的
    [喜好設定]，在[預設設定]對話方塊中，點選[紙張/輸出]標籤，將[輸出色彩]變更
    為[彩色]。


6. 軟體更新
===========
最新版的軟體可在網站上取得。

http://www.fxap.com.sg/default.jsp

通訊費用須由客戶負擔。


在此軟體中，部份是根據Independent JPEG Group的規格而成。

Microsoft是微軟公司的註冊商標。
Windows是微軟公司的註冊商標。
其他產品與公司名稱為各該公司的商標或註冊商標。
(C) Fuji Xerox Co., Ltd. 2004-2012
----------------------------< 完 >-------------------------------

